УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУК Иркутского академического драматического театра им.Н.П.Охлопкова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ

№ 2 (Здание театра – Основная сцена)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилые помещения;

1.2. Адрес объекта: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 5106,4 кв.м.;

- наличие прилегающего земельного участка: 11636 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1897, последнего капитального ремонта – 1999;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 2017, капитального – 2017;*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - полное наименование: Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский академический драматический театр им.Н.П.Охлопкова, краткое наименование: ОГАУК Иркутский академический драматический театр им.Н.П.Охлопкова;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 664003. г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

2.1. Сфера деятельности: культура;

2.2. Виды оказываемых услуг: Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 527;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: ост. «Филармония», автобусы, маршрутные такси, ост. «Ленина» автобусы, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: частично автобусы, троллейбусы;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м;

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *да*;

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Категория инвалидов(*вид нарушения*) | Вариант организации доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*\*\** | Приложение |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДП-И (Г,У)* |  | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | *ДЧ-И (С, Г, У)* |  | 1-4 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (*в т.ч. пути эвакуации*) | *ДЧ-И (С, Г, У)* | 7, 55 | 5, 6 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ДП-В* | 85 | 7 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДЧ-И (Г, У)* |  | 8-11,14 |
| 6 | Система информации и связи (*на всех зонах*) | *ДЧ-И* |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К, О, У) |  | 12,13 |

*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *ДЧ-И*.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта*(вид работы)\** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *текущий ремонт* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | *не нуждается* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 8 | Все зоны и участки | *индивидуальное решение с ТСР* |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. | Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. | Путей движения в здании  | на 2 л. |
| 4 | Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. | Санитарно-гигиенических помещений  | на 1 л. |
| 6. | Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
|  | Результаты фотофиксации на объекте | на 16 л. |
|  | Поэтажные планы, паспорт БТИ | на 1 л. |

6. Подписи

|  |  |
| --- | --- |
| Власевский А.Н. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Захаров В.И. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Змеенкова И.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Данилина О.Н. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Киселева О.М. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Макарова Е.А. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Стрельцов А.С. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок) - нежилые помещения, 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 16 |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 16 | Бордюрный камень не занижен | - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Занизить бордюрный камень, либо оборудовать съезд с бордюра и заезд на него резиновым съездом; | Текущий ремонт |
| 1.6 | Общие требования к зоне | В качестве основных требований к этой зоне определяется наличие:- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН);- наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения);- выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов;- наличие мест отдыха (рекомендуется). |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*\** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\**\** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ДП-И(С,Г,У)* |  | 1 | *Текущий ремонт* |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: С целью адаптации территории, прилегающей к зданию, для МГН, при наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей, рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание - нежилые помещения - 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 1, 3, 4 | Лестница не дублируется пандусом | - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата | - оснастить объект пандусом, минипандусом  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  | 1,3.4 | Пандус отсутствует | - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата | - оснастить объект пандусом | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть,  |  | 1, 3, 4 |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 1, 3, 4 | Дверь не оборудована кнопкой вызова | - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Оснастить беспроводной кнопкой вызова | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1-6, 57 | 3,4 |  |  |  |  |
| 2.6 | Общие требования к зоне | - основным требованием к этой зоне является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН. При наличии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне;- при наличии лестницы, необходимо ее дублирование пандусом;- при входе с уровня поверхности земли элементы - лестница (наружная), пандус ( наружный), входная площадка (перед дверью) могут отсутствовать |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход (входы) в здание | *ДЧ-И (С, Г, У)* |  | 1 - 4 | *индивидуальное решение с ТСР* |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) - нежилые помещения

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 7, 55 | 15 |  |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 15 |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  | 5, 15 | Пандус отсутствует | - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата | - оснастить объект переносным минипандусом и мобильным лестничным подъемником | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Общие требования к зоне | - с точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения) этого, а также (при наличии адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны) путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям;- требование к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации;- при организации путей движения на объекте обеспечивается:- использование визуально отличающегося цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной площадки, прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов;- обеспечение отличия по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени и обеспечение противоскользящих свойств ступеней. |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)*\*\**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Путь (пути) движения внутри здания | *ДЧ-И (С, Г, У)* | 7, 55 | 6, 14 | *индивидуальное решение с ТСР* |

*\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - зальная форма обслуживания, нежилые помещения, 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 85 | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Общие требования к зоне | - обеспечение инвалидов не менее 5% мест в театральных залах, но не менее двух мест при предоставлении услуг по показу спектаклей;- коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная группа) к объектам и мероприятиям, проводимым организациями культуры, при условии предварительного согласования с организатором посещения специальной группы - реабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или органом социальной защиты населения;- с точки зрения обеспечения безопасности посетителей с нарушениями состояния здоровья и мобильности, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагают на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, а также с этажей и из зданий – наружу;- помещения для инвалидов на креслах-колясках размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли;- размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних этажах зданий; |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*\**(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)*\*\** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *ДП-В* | 85 | 7 | не нуждается |

*\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – (Зрительный зал) соответствует требованиям универсального дизайна. Мер по адаптации объекта для МГН не требуется

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений - нежилые помещения, 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 12, 65 | 9,11 | Универсальные кабины на объекте отсутствуют | - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата | - обустройство санузлов поручнями для умывальника и унитаза;- обустройство унитаза насадкой | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 21, 58 | 14 | Не обеспечен доступ к помещениям: кассовый вестибюль, гардероб | - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Устройство пандуса | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5.4 | Общие требования к зоне | - наличии на объекте (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания посетителей) как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и более).Организациями культуры обеспечиваются:- условия доступа для инвалидов в операционно-кассовые залы и возможности получения услуг при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания (в том числе, окон касс, проходов);- условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, фойе, коридоры и кулуары, зрительные залы  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У) | 12, 21, 58, 65 | 9, 11 | *индивидуальное решение с ТСР* |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Для обустройства санитарно-гигиенических помещений требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № 2

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте - нежилые помещения , 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Знаки и символы отсутствуют | Все категории инвалидов | Установить информационный сенсорный терминал (напольный компьютер с сенсорным экраном) со специальным программным обеспечением | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | с нарушениями слуха | Обустройство информационной системой для слабослышащих | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Предупреждающие и направляющие элементы информирования для инвалидов отсутствуют;Объект не оснащен знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | С нарушениями зрения   | Устройство тактильной мнемосхемы- Применение направляющей тактильной плитки, лент | *индивидуальное решение с ТСР* |
| 6.4 | Общие требования к зоне | - Объекты оснащаются знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в легкочитаемой и понятной форме, указателями разных форматов, тактильными средствами, выполняющими предупредительную функцию на покрытии, поручнями, дублированием систем информационных указателей и знаков с помощью электронных систем ориентирования.- Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными).- Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объекта; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации. |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Система информации на объекте | *ДЧ-И* |  |  | *индивидуальное решение с ТСР* |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Для обеспечения системы информации на объекте требуются продуманные технические решения, значительные затраты времени и средств